ЛЕКЦІЯ 5

1.5. Шкала електромагнітних хвиль
Електромагнітні хвилі мають практично необмежений діапазон частот і довжин хвиль. Шкала цих хвиль наведена на рис. 1.13. У весь діапазон поділяють на кілька вузьких ділянок, межі яких установлені неоднозначно. Радіохвилі поділяють на наддовгі (понад 10 км), довгі (λ=10–1 км), середні хвилі (сотні метрів), короткі (десятки метрів). Усі вони переважно використовуються у радіомовленні та радіозв’язку. Ультракороткі радіохвилі поділяються на метрові, дециметрові, сантиметрові, міліметрові. Перші застосовуються у телебаченні, другі й треті-переважно у радіолокації, останні інтенсивно досліджуються і їх широке застосування ще попереду.
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Рис. 1.13. Шкала електромагнітних хвиль

Діапазон радіохвиль частково перекривається з інфрачервоними променями, які широко використовуються у цивільній та військовій техніці. Створено лазери цього діапазону, фокусування променів яких надає нові  способи обробки матеріалів.

Ультрафіолетові промені використовують для знезаражування приміщень лікарень і операційних, стимуляції хімічних реакцій тощо. Поверхня Землі захищена від шкідливої частини УФ проміння Сонця шаром озону (О
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), існуванню якого загрожують викиди промисловості: хлор, фреони та ін.

Рентгенівські промені одержують при гальмуванні електронів, що швидко рухаються, й вони майже відразу знайшли застосування в медицині. Ці промені перекриваються з гамма-випромінюванням, утвореним при розпаді нестійких ядер. Гамма-промені застосовуються в медицині, техніці, геології.
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